附件：

静配中心层流净化系统及配套设施维保清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*305\*69 | 个 | 3 |
| 2 | 高效过滤器 | 1300\*695\*90 | 个 | 5 |
| 3 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 个 | 1 |
| 4 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 个 | 1 |
| 5 | 初效过滤器 | 243\*490 | 个 | 8 |
| 6 | 中效过滤器 | 243\*490\*381 | 个 | 8 |
| 7 | 回风过滤网 | 360\*280 | 个 | 8 |
| 8 | 回风过滤网 | 260\*210 | 个 | 2 |
| 9 | 生物安全柜 | A2二台，B2一台 | 台 | 3 |
| 10 | 洁净工作台 | —— | 台 | 6 |
| 11 | 普通区卡式盘管机 | —— | 台 | 10 |
| 12 | 恒温恒湿洁净空调机组（普药配置间） | 含PLC控制柜、加湿器、电加热、送风机、普配新风处理机等 | 台 | 1 |
| 13 | 恒温恒湿洁净空调机组（抗生素配置间） | 含PLC控制柜、加湿器、电加热、送风机、排风机等 | 台 | 1 |
| 14 | 国翔风冷冷水模块机组 | 含2台水泵、管路、制冷剂、冷冻油、电气元件、传感器、过滤器、压缩机等部件检测保养、维修等 | 台 | 3 |
| 15 | 不锈钢传递窗 | 含对讲电话、消毒灯等 | 套 | 4 |
| 16 | 压差计校准 | —— | 个 | 8 |
| 17 | 压差转换控制箱 |  | 台 | 1 |
| 18 | 净化照明灯具 | 净化灯 | 套 | 66 |
| 19 | 消毒灯 | 30w | 套 | 9 |
| 20 | 静配地面积约 | 打胶、密封、维保等 | m2 | 820 |
| 21 | 原风管面积约 | 含 阀门、保温、补漏等 | m2 | 600 |